**Техническое задание на изготовление информационного стенда для строительной площадки**  
1. Общие требования  
Назначение стенда: информационное обеспечение строительной площадки, размещение оперативной информации, ведение записей маркером.  
Размеры стенда: 1500×2000 мм (1,5×2 метра).

2. Технические характеристики  
Материал основы: погодоустойчивый ПВХ-пластик толщиной не менее 5 мм.  
Покрытие поверхности: специальное маркерное покрытие, устойчивое к стиранию и погодным условиям.  
Каркас: сварной металлический каркас из трубы сечением 25×25 мм для установки в грунт.

Необходимо разработать схему каркаса, с указанием способа крепления для согласования.

3. Требования к устойчивости  
Погодные условия: стенд должен сохранять эксплуатационные характеристики при:  
 • атмосферных осадках (дождь, снег);  
 • ультрафиолетовом излучении;  
 • сильных порывах ветра;  
 • перепадах температур.

4. Дополнительные требования  
Защитное исполнение: наличие козырька или другого защитного элемента от прямого попадания осадков.  
Крепление: надёжная фиксация в грунте с возможностью демонтажа при необходимости.

Информация на оси Х (горизонталь) должна содержать 52 деления (недели).

Информация на оси У (вертикаль) должна содержать проценты от 0 до 100.

**Требования к КП:**

1. Условия авансирования/оплаты;
2. Срок изготовления;
3. Вид печати;
4. Стоимость доставки и стоимость монтажа в Серпухов (прописать опционально-отдельно от основной стоимости).