Приложение № 4

к Договору №

Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, природоохранного законодательства, предъявляемые к ПОДРЯДЧИКУ на объектах ГЕНПОДРЯДЧИКА

**1 Общие требования.**

1. Организация и выполнение работ на строительной площадке должны осуществляться ПОДРЯДЧИКОМ с неукоснительным соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе:

— Трудового кодекса Российской Федерации;

— Гражданского кодекса Российской Федерации;

— Водного кодекса Российской Федерации;

— Земельного кодекса Российской Федерации;

— Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (действующая редакция) "О пожарной безопасности"

— Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

— Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

— Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (действующая редакция) "Об охране окружающей среды";

— Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (действующая редакция) "Об отходах производства и потребления";

— Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ (действующая редакция) "Об охране атмосферного воздуха";

— Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (действующая редакция) "Об экологической экспертизе";

— Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 (действующая редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

— СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

— СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменениями №1 СанПиН 2.1.2.2801-10;

— СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНИП 23-03-2003;

— ГОСТ 233337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

— СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

— Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

— Приказа Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

— Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

— Приказа Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

— Приказа Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве",

— "ГОСТ 12.4.059-89. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 N 66)

других действующих законов и подзаконных актов Российской Федерации (ФЗ, СНиП, ГОСТ, СП, РД, ПОТ, ПБ, СанПиНы и др.), а также с соблюдением требований ГЕНПОДРЯДЧИКА по охране труда и постоянным обеспечением ПОДРЯДЧИКОМ безопасных условий производства работ на строительной площадке.

1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за безопасность своего персонала, персонала привлекаемых им подрядных организаций и третьих лиц.
2. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности строительного объекта, на котором выполняются работы по Договору.
3. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований на Объекте; несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства, в том числе за вывоз и размещение / утилизацию отходов.
4. Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или не занятых на работах на строительной площадке запрещается. Находясь на территории строительной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники ПОДРЯДЧИКА, привлеченных им субподрядных организаций, а также представители других организаций обязаны выполнять требования Инструкции по организации строительной площадки, утвержденной Заказчиком, ознакомление с которой обязательно для всех привлеченных им подрядных организаций в рамках вводного инструктажа.
5. Поставляемая продукция и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:
   * 1. Материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742);
     2. Оборудование, поставляемое на строительную площадку должно быть сертифицировано и иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке;
     3. Грузоподъёмное оборудование должно соответствовать требованиям Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
   1. ПОДРЯДЧИК обязан в течение 30 минут сообщить Заказчику о каждом несчастном случае на производстве, происшедшем с его работником/ работником привлеченной им подрядной организации или привлеченным по Договору подряда физическим лицом представителю Заказчика реквизитам в соответствии с договором
   2. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить своих работников бытовыми и вспомогательными санитарно-гигиеническими помещениями (умывальники, помещения для сушки защитной одежды и т.д.), а также содержать данные помещения в надлежащем порядке с соблюдением норм пожарной и электробезопасности. На каждом помещении должна быть табличка, содержащая следующую информацию: наименование организации, которая владеет и пользуется данным помещением, ФИО и номер телефона ответственного за пожарную безопасность.
   3. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются.
6. **Допуск на территорию ГЕНПОДРЯДЧИКА и к производству работ.**
   1. Основанием для допуска ПОДРЯДЧИКА к месту производства работ на территории Объекта строительства является наличие:

* Договора, заключенного между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ,
* оформленного Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего Объекта строительства.

В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ ПОДРЯДЧИКА, Акт-допуск аннулируется и должен быть оформлен вновь.

Для оформления Акта-допуска представители ПОДРЯДЧИКА обязаны предоставить ГЕНПОДРЯДЧИКУ документы согласно «Перечня документации по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ для доступа на строительную площадку ГЕНПОДРЯДЧИКА» (Приложение № 1 к Приложению № 5)**.**

На Объект строительства допускаются работники ПОДРЯДЧИКА с оформленными временными пропусками - в соответствии с заявленными Подрядчиком списками (Приложение № 4 к Приложению № 5 Договора).

* 1. Организации, не оформившие Акт-допуск или не предоставившие Проект производства работ (ППР), к производству работ не допускаются.
  2. Работы повышенной опасности на выделенных по Акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным у ПОДРЯДЧИКА и соблюдением требований, предъявляемым к данным работам.
  3. Для проведения ПОДРЯДЧИКОМ или привлеченной им подрядной организацией работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов (огневых, газоопасных и др.) на территории действующего (не выделенного по Акту-допуску участка) опасного производственного объекта должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с порядком организации данного вида работ.

1. **Осуществление контроля за соблюдением требований охраны и гигиены труда на Объекте** **строительства.**
   1. ПОДРЯДЧИК обязан осуществлять ежедневный контроль за выполнением требований охраны и гигиены труда, промышленной и пожарной безопасности своими сотрудниками, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ подрядными организациями, а также иными лицами, привлеченными ПОДРЯДЧИКОМ на основании гражданско-правовых договоров, при выполнении работ на территории, переданной по Акту-допуску для производства работ по Договору. В случае обнаружения сторонних лиц (организаций) на территории строительной площадки, переданной для производства работ по Договору, ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить выдворение сторонних лиц (организаций) с этой территории, в письменном виде известить ГЕНПОДРЯДЧИКА.
   2. Представители ГЕНПОДРЯДЧИКА, назначенные ответственными за организацию работ по охране труда на Объекте строительства, проводят оперативный контроль соблюдения требований охраны и гигиены труда, правил безопасного производства работ, правил пожарной, промышленной безопасности на Объекте строительства.
   3. Служба охраны труда ГЕНПОДРЯДЧИКА проводит периодические проверки соблюдения требований охраны и гигиены труда, правил безопасного производства работ, правил пожарной, промышленной безопасности на Объекте строительства ГЕНПОДРЯДЧИКА, согласно внутреннего графика проверок, но не реже 1 раза в месяц.

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ всех ответственных лиц, уполномоченных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ для проведения проверок по выполнению ПОДРЯДЧИКОМ и третьими лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ, соблюдения и выполнения правил охраны и гигиены труда, безопасного производства работ, правил пожарной, промышленной безопасности, а также условий Договора.

* 1. Обнаруженные в ходе проверки ГЕНПОДРЯДЧИКОМ нарушения фиксируются путем составления Акта о выявлении нарушения с участием уполномоченного на основании доверенности представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. В случае отсутствия представителя ПОДРЯДЧИКА на Объекте строительства в момент выявления нарушения или при отказе представителя ПОДРЯДЧИКА от его подписания, в Акте делается отметка об этом и Акт заверяется присутствующими при его составлении лицами. За нарушения, указанные в Акте о выявлении нарушения, к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с Приложением № 5 «Штрафные санкции за несоблюдение требований охраны и гигиены труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности» в порядке, указанном в Договоре между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ. На основании Акта о выявлении нарушения Подрядчику выдается Предписание с указанием сроков устранения нарушений.
  2. При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ требований, предусмотренных Договором, не устранении замечаний Заказчика в установленный срок, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право запретить ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОДРЯДЧИКУ дальнейшее производство работ до выполнения установленных требований/устранения замечаний ГЕНПОДРЯДЧИКА, при этом сроки производства работ и промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ не изменяются (течение сроков не приостанавливается). Убытки ПОДРЯДЧИКА, связанные с таким запретом, несет ПОДРЯДЧИК.
  3. ПОДРЯДЧИК самостоятельно и за свой счет обеспечивает рабочих средствами индивидуальной защиты; отвечает за гигиену труда и организацию рабочих мест; соблюдает режим труда работников в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда; обеспечивает соблюдение мероприятий, предусмотренных проектной документацией, прошедшей экспертизу; осуществляет производственный контроль на рабочих местах в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.
  4. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения законодательства в области пожарной, промышленной безопасности, охраны и гигиены труда, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

1. **Осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства на Объекте строительства.**
   1. При исполнении своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и требования на Объекте:

- обеспечить минимизацию факторов воздействия на окружающую среду в период проведения строительных работ;

- обеспечить допустимый уровень ЭМИ, вибрации (выполнить шумозащитные мероприятия, предусмотренные проектной документацией, осуществлять технологические перерывы); осуществлять инструментальный контроль уровней шума в соответствии с программой ПЭК;

- производить строительные работы, не нарушая тишину и покой граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге (ст. 2, ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»);

- обеспечить допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (проводить пылеподавление, осуществлять укрытие пылящих материалов); осуществлять инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с программой ПЭК;

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не подлежащих сносу, при условии передачи сохранных зеленых насаждений по акту, подписанному сторонами Договора;

- обеспечить режим водопользования.

* 1. При исполнении своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства на Объекте:

- обеспечить содержание строительной площадки, включая предоставление достаточного количества туалетных кабин для соблюдения санитарно-гигиенических норм, обеспечить содержание туалетных кабин, в т.ч. их регулярную очистку;

- систематически производить уборку строительной площадки от строительного мусора и ТКО (твердые коммунальные отходы), образовавшегося при производстве работ по Договору; производить уборку примыкающей уличной полосы: участки дорог, газона и тротуаров в пределах 5 метров вокруг ограждения; исключить захламление проездов/проходов по всей территории площадки.

- осуществлять организацию площадок для накопления отходов на бетонном плитном основании или др. водонепроницаемом покрытии;

- обеспечить достаточное количество контейнеров для накопления строительных отходов, соблюдать условия временного накопления и периодичности вывоза отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и согласованной проектной документацией;

- обеспечить эксплуатацию поста мойки колес с системой оборотного водоснабжения и обеспечить чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативных актов Санкт-Петербурга и ЛО;

4.3. ПОДРЯДЧИК, являясь образователем отходов, обязан заключить прямые (с получателем отходов) или трехсторонние (с получателем и перевозчиком отходов) договоры на вывоз и размещение/ утилизацию ТКО, строительных отходов и грунта (при условии выполнения субподрядчиками по Трехстороннему договору работ, связанных с вывозом грунта) на лицензированные полигоны, внесенные в ГРОРО, либо объекты рекультивации, имеющие положительное заключение Государственной экологической экспертизы, либо на объекты, имеющие лицензию на право обращения с отходами; либо в адрес специализированных предприятий по переработке вторсырья. Получить разрешение на перемещение, относящихся к 5 классу опасности отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, на территории Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 г. № 85.

4.4. ПОДРЯДЧИК с целью проверки объема выполненных работ и контроля за вывозом отходов обязан предоставить Заказчику отчетные документы.

4.5. ПОДРЯДЧИК самостоятельно и за свой счет разрабатывает и согласовывает в установленный законом срок природоохранную документацию. В случае невозможности осуществлять разработку и ведение природоохранной документации ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно, ПОДРЯДЧИК и ПОДРЯДЧИК вправе заключить агентский договор на разработку природоохранной документации Договора, по форме Приложения № 18 к Договору.

4.6. ПОДРЯДЧИК обязан осуществлять постоянный контроль вывоза отходов, в т.ч грунта, контролировать выполнение работ привлеченных подрядных организаций и субподрядчиков по Трехстороннему договору. Не допускается: сжигание отходов на территории строительной площадки, замыв миксеров от остатков бетона в открытый грунт, захламление проездов и проходов отходами, утилизация отходов в т.ч грунта на несанкционированных площадках, несанкционированные рубки деревьев, захламление отходами водоохранных зон водных объектов; сброс сточных вод на рельеф и в открытые водоемы.

4.7. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за ненадлежащий контроль и допущенные им при выполнении работ по Договору нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства на Объекте ГЕНПОДРЯДЧИК вправе начислить и взыскать с ПОДРЯДЧИКА штраф, начисленный в соответствии с Приложением № 6 «Штрафные санкции за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм, природоохранного законодательства», предусмотренный Договором.

В случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ законодательства РФ, положений настоящего Договора, у ГЕНПОДРЯДЧИКА возникнут обязанности по уплате платежей за негативное воздействие на окружающую среду (в т.ч. сверхлимитных), штрафов, обязанности по возмещению убытков, ГЕНПОДРЯДЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения указанных расходов в полном объеме.

1. **Миграционное законодательство.**
   1. При исполнении своих обязательств по Договору ПОДРЯДЧИК обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ Договору.

В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ГЕНПОДРЯДЧИКУ все расходы и убытки, понесенные ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в связи с этим, в том числе связанные с привлечением ГЕНПОДРЯДЧИКА к административной ответственности.

* 1. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе запретить доступ на территорию Объекта строительства иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ по Договору, если ГЕНПОДРЯДЧИКОМ будут выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА.

1. **Приложения:**

**Приложение № 1 -** «Перечень документации по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности, предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ для доступа на строительную площадку ГЕНПОДРЯДЧИКА»;

**Приложение № 2 -** «Требования к оформлению ППР»;

**Приложение № 3 -** «Форма доверенности»;

**Приложение № 4 -** «Порядок допуска персонала ПОДРЯДЧИКА на Объект строительства ГЕНПОДРЯДЧИКА»;

**Приложение № 5 -** «Штрафные санкции за несоблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности»;

**Приложение № 6 -** «Штрафные санкции за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства»;

**Приложение № 7 -** «Список электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору».

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 1**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

документации по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности,

предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ ГЕНПОДРЯДЧИКУ

для доступа на строительную площадкуГЕНПОДРЯДЧИКА

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | Наименование документов |
| 1. | Акт по разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок до 1000 В между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ. Перечень задействованного при выполнении работ электрооборудования. (С учетом требований Приложения № 7 «Список электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору»). |
| 2. | Приказ (распоряжение) о назначении специалиста по охране труда на Объекте строительства или о возложении обязанностей на одного из сотрудников предприятия (организации) при отсутствии штатного специалиста по охране труда, либо на другого уполномоченного работодателем работника либо организацию или специалиста, оказывающего услуги в области охраны труда, привлекаемых работодателем по гражданско-правовому договору согласно ст. 217 ТК РФ (копии удостоверений, подтверждающих право занимать соответствующую должность). |
| 3. | Приказ о назначении ответственного производителя работ (справом подписи и получения актов, предписаний, проектной документации, исполнительной документации и др. документов от ГЕНПОДРЯДЧИКА)  Доверенность с указанием представленных полномочий (с учетом требований Приложения № 3 «форма доверенности») |
| 4. | Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение требований охраны труда и безопасное выполнение работ;  Заверенные копии удостоверения и протокола о проверке знаний требований охраны труда на ответственное лицо, а также на генерального директора компании и всех прорабов, начальников участков, руководителей, допущенных к работе на Объекте строительства. |
| 5. | Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство (обеспечение требований электробезопасности);  Cписок электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору;  Заверенные копии удостоверения и протокола о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках на ответственное лицо, а также электротехнический и электротехнологический персонал.  Заверенные копии протоколов испытаний используемых при работе в электроустановках средств защиты (диэлектрический инструмент, диэлектрические перчатки, боты и т.п.) |
| 6. | Приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности;  Удостоверение и протокол о прохождении пожарно-технического минимума на ответственное лицо, а также на генерального директора компании (11 часов по программе «Строящиеся и реконструируемые объекты») |
| 7. | **При работе с подъемными сооружениями**  1) Приказ о назначении лиц ответственных за промышленную безопасность в организации:   * специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. * специалиста, ответственного за осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары;   2) Заверенные копии инструкций с должностными обязанностями вышеуказанных специалистов;  3) Приказ о назначении стропальщиков, машинистов подъемных сооружений, рабочих люльки и иного персонала;  4) Заверенные копии протоколов аттестации, удостоверений на лиц, указанных в приказах. |
| 8. | Приказ**\*** о производстве сварочных работ на:   * лицо, ответственное за безопасное производство сварочных работ; * допуск к работе сварщиков.   Заверенные копии удостоверения и протокола о проверке знаний требований охраны труда на ответственное лицо; удостоверение о прохождении соответствующего обучения и проверки знаний на сварщиков (II группа по электробезопасности, удостоверение сварщика). |
| 9. | Список сотрудников, которые будут производить работы на Объекте строительства, временные пропуска на работников (с учетом требований Приложения № 4 « Порядок допуска персонала Подрядчика на объект»). |
| 10. | Проект производства работ, содержащий конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющий технические средства и методы производства работ в местах воздействия на работающих вредных производственных факторов (с учетом требований Приложения № 2 к Приложению № 5 «Требования к оформлению ППР»). |
| 11. | По запросу Заказчика предоставить для ознакомления:   * журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; * инструкции по охране труда (по профессиям и видам работ); * приказа о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда; * протоколов проверки знаний требований охраны труда на рабочих, выполняющих работы на Объекте строительства; * журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности; * инструкции о мерах пожарной безопасности. |
| 12. | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и правильность применения ограждений во время эксплуатации (ГОСТ 12.4.059-89 «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия») |
| 13. | Перечень видов работ в местах действия опасных и вредных производственных факторов (виды работ, на которые необходимо оформлять наряд-допуск) Приказ о назначении лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, порядок выдачи наряда-допуска |
| 14. | Согласованный с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ график совмещённых работ (при необходимости). |

***Примечания:***

**1.** Лица, указанные в Приказах, должны быть с ними ознакомлены под роспись.

**2.** В Приказах о назначении ответственных лиц должны быть указаны вид работ (согласно Договора) и Объект строительства, на котором производятся данные работы, а также ссылка на законодательные и нормативные документы, согласно которым происходит возложение полномочий. Приказ оформляется на фирменном бланке компании.

**3.** Актуализация документов осуществляется по мере необходимости (при изменениях в составе исполнителей).

**4.** Данный Перечень не является полным и может быть дополнен по решению ГЕНПОДРЯДЧИКА в случае выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности.

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 2**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к оформлению ППР**

На титульном листе ППР должны быть:

1. Виза «Утверждаю» единоличного исполнительного органа либо лица, действующего на основании доверенности) ПОДРЯДЧИКА, подпись и печать.

2. Виза разработчика проекта.

3. Виза «Согласовано» всех согласующих лиц ПОДРЯДЧИКА.

4. Предусмотрено поле для виз «Согласовано» всех согласующих лиц ГЕНПОДРЯДЧИКА.

*Основание:*

СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

Постановление Госстроя РФ № 122 от 17.09.2002 г. «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»

*Требования к срокам:*

ППР утверждается руководителем организации, выполняющей работы, и передается на строительную площадку за 2 месяца до начала выполнения предусмотренных там работ.

*Требования к составу ППР:*

Проект производства работ включает в себя:

- календарный план производства работ по Объекту строительства;

- строительный генеральный план;

- график поступления на Объект строительства строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график работы сотрудников ПОДРЯДЧИКА по Объекту строительства;

- график движения основных строительных машин по Объекту строительства;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- схемы размещения площадок временного накопления ТБО и строительных отходов; места замыва миксера автобетоносмесителей;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Учет требований безопасности труда осуществляется при подготовке в ППР следующих видов документации:

а) календарного плана производства работ, в котором устанавливается последовательность выполнения работ, с выделением работ, связанных со строительством, эксплуатацией и реконструкцией опасных производственных объектов, а также указанием производства совмещенных работ;

б) стройгенпланов, разрабатываемых на подготовительный и основной периоды строительства с расположением: ограждения стройплощадки и участков работ; строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений; месторасположения подземных коммуникаций; опасных зон вблизи строящихся зданий, мест строительства, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов, мест работы экскаваторов и другой строительной техники; мест установки грузоподъемных кранов и других строительных машин, а также зоны ограничения их работы; мест размещения санитарно-бытовых и производственных зданий и сооружений; мест складирования строительных материалов и конструкций; мест складирования ТБО и строительных отходов, автомобильных дорог и проходов работников; мест установки пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем, мест курения; места замыва миксера автобетоносмесителей.

в) технологических карт (схем) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части здания, сооружения, содержащих план и разрез той части здания, где будут выполняться работы, а также схемы организации стройплощадки и рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ; методов и последовательности производства работ с разбивкой здания на захватки (ярусы), определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;

г) решений по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов и эксплуатации опасных производственных объектов;

д) пояснительной записки, содержащей необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ.

*Требования к разработчику ППР:*

По заказу строительных организаций ППР могут разрабатываться специализированными организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности.

К разработке проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в ППР необходимо привлекать специалистов, имеющих опыт производственной работы и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности в установленном порядке.

Указанные лица несут установленную законом ответственность за соответствие разрабатываемых решений требованиям охраны труда.

*Исходные данные для разработки решений в ППР:*

- проект организации строительства;

- необходимая рабочая документация;

- материалы и результаты технического обследования подлежащих реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений, а также требования к выполнению строительных работ в условиях действующего производства;

- существующая в организации база механизации;

- особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 3**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

ФОРМА

**Оформляется на фирменном бланке ПОДРЯДЧИКА**

**«Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № \_\_\_\_**

Санкт-Петербург \_\_\_\_\_\_\_\_\_*дата прописью*\_\_\_\_\_\_\_

***«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*** (далее – Общество) в лице генерального директора\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, уполномочивает ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, имеющего паспорт гражданина \_\_\_ серии \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_ отделом милиции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлять интересы Общества при исполнении Договора генерального подряда № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. (далее – «Договор»), заключенного между Обществом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Заказчик»), а именно:

- передавать и принимать техническую, проектную, исходно-разрешительную, исполнительную документацию, другие документы в рамках исполнения Договора;

- передавать и принимать от имени Общества по накладным материалы, поставляемые Обществу;

- участвовать в совместных совещаниях по вопросам исполнения Договора, с правом подписи протоколов таких совещаний;

- согласовывать подневные планы производства работ, проекты производства работ, предоставленные Подрядчиком;

- подписывать графики производства работ, с правом изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, в сторону сокращения;

- подписывать График поставки строительных материалов;

- подписывать документы, необходимость в составлении которых появляется при исполнении Договора:

● акты–допуски (о передаче строительной площадки),

● предписания о полной или частичной приостановке работ,

● мотивированные отказы от приемки работ,

● дефектные ведомости,

● акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций,

● акты учета потребленной электроэнергии и воды, иных ресурсов,

● предписания об устранении недостатков работ,

● акты о выявлении нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, акты на простой автотранспорта и строительного оборудования, а также предписания о необходимости устранения вышеуказанных нарушений,

● акты эталонных работ,

● акты фиксации наличия на строительной площадке не убранного мусора,

● акты освидетельствования выполненных работ, а также иные документы, удостоверяющие выполнение и/или невыполнение обязанностей Общества по Договору;

- визировать акты, оформляемые при сдаче-приемке выполненных Обществом работ;

- получать и передавать от имени Общества любые уведомления, письма, претензии, предписания, иную документацию и корреспонденцию во исполнение условий Договора;

- совершать все необходимые действия, направленные на реализацию прав и выполнение обязанностей Общества по Договору.

Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 4**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

**ПОРЯДОК ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА**

1. До выхода на Объект строительства ПОДРЯДЧИК, оформляет письмо с запросом Заказчику на допуск работников с приложением списка.

2. Письмо Заказчику оформляется по следующей форме:

«Генеральному директору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование ГЕНПОДРЯДЧИКА)*

Прошу Вас разрешить допуск работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование ПОДРЯДЧИКА)* на строительный объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Объекта строительства)*, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается адрес Объекта строительства)* для производства работ в соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф. И. О.** | **Должность** |
|  |  |  |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

С уважением,

Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.»

3. При условии предоставления всех документов, указанных в п. 1 настоящего Приложения и оформленных надлежащим образом, и на основании списка работников, указанного в письме ПОДРЯДЧИКА, Заказчик оформляет временные пропуска (бэйджи) по следующей форме:

|  |  |
| --- | --- |
| Организация  Ф.И.О  Тел. руководителя: | ФОТО |
| Подпись  директора М.П.  организации | |

4. На оборотной стороне пропуска проставляется виза уполномоченного лица Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

5. Находиться на Объекте строительства вправе только сотрудники ПОДРЯДЧИКА, подрядчиков, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ, с надлежащим образом оформленными пропусками. Пропуск может быть изъят у работника за нарушения режима пребывания на Объекте строительства (состояние алкогольного опьянения, нарушения требований безопасности и иное) с незамедлительным выдворением с Объекта строительства.

**Приложение № 5**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Штрафные санкции за несоблюдение**

требований охраны и гигиены труда, пожарной безопасности, электробезопасности,

промышленной безопасности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** | **Штрафные**  **санкции** | **Основание** |
| 1. | Нахождение персонала ПОДРЯДЧИКА на строительной площадке без средств индивидуальной защиты. | 5 000 руб. | п.36  «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 2. | Отсутствие защитных ограждений в пределах опасных зон в местах прохода людей, отсутствие защитных козырьков на входах в строящиеся здания (сооружения). | 10 000 руб. | п.48  «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 3. | Загромождение проходов к рабочим местам складируемыми материалами и строительными конструкциями, мусором.  Накопление отходов производства в местах производства работ, не своевременная очистка от них рабочего места, рабочих проходов. | 50 000 руб. | п.52  « Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 4. | Отсутствие ограждений котлованов, ям, траншей и канав в местах, где происходит движение людей и транспорта, отсутствие переходных мостиков; отсутствие закрытых крышками, щитами или ограждениями колодцев, шурф и других выемок; отсутствие в темное время суток освещения электрическими сигнальными лампочками указанных ограждений (при производстве земляных работ на территории населенных пунктов или на производственных территориях) | 30 000 руб. | п.55« Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 5. | Ограждения и защитные устройства не окрашены в цвета безопасности. | 5 000 руб. | п.91  «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 6. | Производство работ не в соответствии с ППР, ТК, ППРк  (При выявлении несоблюдения требований безопасности, предусмотренных в ППР, ТК, ППРк Штрафные санкции применяются за каждый выявленный случай) | 25 000 руб. | п. 8 « Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 7. | Производство работ не в соответствии с требованиями «Правил по охране труда в строительстве» (кроме п. 4, 12, 36, 48, 52, 55, 91, 8)  (пункт Правил, на основании которого применяются штрафные меры, указывается в Акте о выявленных нарушениях). | 5 000 руб. | « Правила по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 8. | Производство работ не в соответствии с требованиями  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  (пункт Правил, на основании которого применяются штрафные меры, указывается в Акте о выявленных нарушениях). | 5 000 руб. | Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |
| 9. | Производство работ не в соответствии с требованиями "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"  (пункт Правил, на основании которого применяются штрафные меры указывается в Акте о выявленных нарушениях) | 5 000 руб. | Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" |
| 10. | Производство работ не в соответствии с требованиями:   * Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности"; * Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; * Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");   (пункт документа, на основании которого применяются штрафные меры, указывается в Акте о выявленных нарушениях) | 5 000 руб. | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О пожарной безопасности"  Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") |
| 11. | Производство работ на высоте персоналом ПОДРЯДЧИКА без применения систем обеспечения безопасности. | 5 000 руб. | п. 104 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) |
| 12. | Установка ограждений перепадов по высоте выполнена не в соответствии с ГОСТ 12.4.059-89 | 10 000 руб. | п. 2 Технические требования ГОСТ 12.4.059-89 |
| 13 | Отсутствуют защитные ограждения на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов:  - места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;  - места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м. | 50 000 руб. | п.12  «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 14 | Отсутствуют сигнальные ограждения и знаки безопасности в зонах с возможным воздействием опасных производственных факторов:  - участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);  - этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;  - зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;  - места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. | 5 000 руб. | п.12  «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 15 | Не предоставление документации по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности указанной в Перечне Приложения № 1 к Приложению № 1 | 5 000 руб. | п.2.1 Приложения № 7,  п.4 «Правил по охране труда в строительстве» утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н |
| 16 | Производство работ не в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» (кроме п. 104)  (п. правила на основании которого применяются штрафные меры указывается в Акте о выявленных нарушениях) | 5 000 руб. | Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" |
| 17 | Нарушение требований проектной документации раздела «Гигиенические требования к организации строительной площадки раздела ПОС» | 5 000 руб. | СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"; ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны";  ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**1.** Штрафные санкции применяются за каждый случай нарушения только за п.1, п.11 настоящего Приложения.».

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 6**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Штрафные санкции за несоблюдение**

санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** | **Штрафные**  **санкции** | **Основание** |
| 1. | Отсутствие в организации лиц ответственных за соблюдение требований производственной санитарии и природоохранного законодательства, назначенных Приказом. | 5 000 руб. | ст.73 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды».  ст.15 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (действ. редакция) «Об отходах производства и потребления». |
| 2. | Превышение допустимого воздействия физических факторов (вибрация, ЭМИ) на окружающую жилую застройку при производстве строительных работ. | 15 000 руб. | ст.21 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды».  ст.8 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». |
| 3. | Вынос грязи на дороги общего пользования. | 25 000 руб. | ст.24 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 N 1334.  Распоряжение Комитета по строительству №11-р от 12.07.2011. |
| 4. | Захламление территории строительной площадки в зоне производства работ отходами производства и потребления, в том числе отходами грунта и остатками строительных материалов. | 25 000 руб. | Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды».  Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (действ. редакция) «Об отходах производства и потребления». |
| 5. | Замыв миксеров и слив остатков бетонной смеси в открытый грунт, водоем, дренажную канаву, ручей. | 25 000 руб. | ст.40,51 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды».  ст.28 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». |
| 6. | Повышенное пыление в летнее время года (необходимо обеспечить своевременный полив внутриплощадочных дорог). Сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории строительной площадки. | 25 000 руб. | ст.18 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (действ. редакция) «Об охране атмосферного воздуха».  ст.20 Федеральный закон от 12.03.1999 N 52-ФЗ (действ. редакция) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  ст.28 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». |
| 7. | Вывоз отходов и грунта на не санкционированные площадки. | 100 000 руб. | ст.40,51 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действ. редакция) «Об охране окружающей среды».  ст.12 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (действ. редакция) «Об отходах производства и потребления».  ст.11 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (действ. редакция) «Об экологической экспертизе».  ст.11 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». |
| 8. | Повреждение или уничтожение зеленых насаждений - рубка и (или) пересадка, а также любое другое повреждение или уничтожение зеленых насаждений. | 50 000 руб. | ст.9 Закон Санкт-Петербурга от 31.5.2010 N 273-70 (действ. редакция) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». |
| 9. | Нарушение режима водопользования, захламление отходами водоохранных зон. Сброс сточных вод на рельеф или в открытый водоем. | 50 000 руб. | ст.18 Федеральный закон от 12.03.1999 N 52-ФЗ (действ. редакция) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (действ. редакция). |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

**1.** Штрафные санкции применяются за каждый случай нарушения.

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |

**Приложение № 7**

**к Приложению № 4**

**к Договору**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**СПИСОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

1. Оформляется на фирменном бланке ПОДРЯДЧИКА;

2. Оформляется по данной форме:

«Заказчику: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование ГЕНПОДРЯДЧИКА)*

На Ваш запрос сообщаем, что для выполнения комплекса работ на Объекте строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование)*, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для производства работ в соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование ПОДРЯДЧИКА)* и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование ГЕНПОДРЯДЧИКА)* будет задействовано следующее электрооборудование:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество,**  **шт** | **Номинальная**  **мощность, W** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Так же для производственных нужд запланировано размещение\_\_\_\_\_\_ вагон-бытовок.

Подготовил:

Главный энергетик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование ПОДРЯДЧИКА)*».

Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **ГЕНПОДРЯДЧИК:**  ЗАО «УМ № 67»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширшов Р.В. | **ПОДРЯДЧИК:** |